**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

**ЈН број 44/25 – Пнеуматици**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Редни број** | **Назив (опис) добара** | **Јед. мере** | **Оквирна количина** |
| 1 | Пнеуматик димензије 275/70 R22.5 | комад | 525 |
| 2 | Пнеуматик димензије 295/80 R22.5 | комад | 135 |
| 3 | Пнеуматик димензије 225/75 R16C | комад | 50 |

**ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ за пнеуматик димензија 275/70R22.5**

**НАМЕНА**

Захтева се аутобуски пнеуматик за градски саобраћај, са ојачаним боковима и индикаторима потрошености бокова.

Захтевају се М+S пнеуматици, са ознаком 3PMSF – планина и снежне пахуље.

**КОНСТРУКЦИЈА**

Захтева се TUBELESS пнеуматик.

**ХОМОЛОГАЦИОНА ОЗНАКА ПНЕУМАТИКА**

Захтева се хомологован пнеуматик по правилнику ECE 2020/740. На боку пнеуматика треба да се налази хомологациони ECE број.

**ИНДЕКС НОСИВОСТИ И БРЗИНСКА КАТЕГОРИЈА**

Индекс носивости: једнострука монтажа/удвојена монтажа и симбол брзинске категорије – минимум: 150/148 Ј.

**ЛАБЕЛИНГ:** Минимални отпор котрљања: D, минимални индекс кочења на мокром: B, бука максимално 73db.

**ПОЗИЦИЈА**

Захтева се пнеуматик са дезеном за монтажу на све позиције точкова на аутобусу.

**НАЧИН ДОКАЗИВАЊА ПОСТАВЉЕНИХ ЗАХТЕВА**

Понуђачи су обавезни да, као саставни део понуде, доставе техничке доказе (каталоге) и фотографије, којима се доказује испуњеност захтева датим по ставкама. За доказивање испуњености захтева лабелинга потребно је доставити налепницу или фотографију налепнице са понуђеног пнеуматика, a у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

**ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ за пнеуматик димензија 295/80R22.5**

**НАМЕНА**

Захтева се аутобуски пнеуматик за градски саобраћај, са ојачаним боковима и индикаторима потрошености бокова.

Захтевају се М+S пнеуматици за зимску употребу.

**КОНСТРУКЦИЈА**

Захтева се TUBELESS пнеуматик.

**ХОМОЛОГАЦИОНА ОЗНАКА ПНЕУМАТИКА**

Захтева се хомологован пнеуматик по правилнику ECE 2020/740. На боку пнеуматика треба да се налази хомологациони ECE број.

**ИНДЕКС НОСИВОСТИ И БРЗИНСКА КАТЕГОРИЈА**

Индекс носивости: једнострука монтажа/удвојена монтажа и симбол брзинске категорије – минимум: 152/148 J.

**ЛАБЕЛИНГ:** Минимални отпор котрљања: D, минимални индекс кочења на мокром: B, бука максимално 71db.

**НАЧИН ДОКАЗИВАЊА ПОСТАВЉЕНИХ ЗАХТЕВА**

Понуђачи су обавезни да, као саставни део понуде, доставе техничке доказе (каталоге) и фотографије, којима се доказује испуњеност захтева датим по ставкама. За доказивање испуњености захтева лабелинга потребно је доставити налепницу или фотографију налепнице са понуђеног пнеуматика, a у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

**ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ за пнеуматик димензија 225/75 R16C**

**НАМЕНА**: Захтева се ’’C’’ пнеуматик, комби намене.

Захтевају се М+S пнеуматици за зимску употребу.

**КОНСТРУКЦИЈА**

Захтева се TUBELESS пнеуматик.

**ХОМОЛОГАЦИОНА ОЗНАКА ПНЕУМАТИКА**

Захтева се хомологован пнеуматик. На боку пнеуматика треба да се налази хомологациони ECE број.

**ИНДЕКС НОСИВОСТИ И БРЗИНСКА КАТЕГОРИЈА**

Индекс носивости: једнострука монтажа/удвојена монтажа и симбол брзинске категорије – минимум: 121/120 R.

**ЛАБЕЛИНГ:** Минимални отпор котрљања: C, минимални индекс кочења на мокром: B, бука максимално 71db.

**НАЧИН ДОКАЗИВАЊА ПОСТАВЉЕНИХ ЗАХТЕВА**

Понуђачи су обавезни да, као саставни део понуде, доставе техничке доказе (каталоге) и фотографије, којима се доказује испуњеност захтева датим по ставкама. За доказивање испуњености захтева лабелинга потребно је доставити налепницу или фотографију налепнице са понуђеног пнеуматика, a у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

**Захтеви у погледу рока и места испоруке добара:**

**Рок испоруке:** Рок за испоруку добара је најдуже **30 дана** од дана пријема писаног захтева за испоруку по појединачном уговору, или од издавања наруџбенице.

Понуђач се обавезује да добра, за све време реализације оквирног споразума и на основу њега закључених уговора или издатих наруџбеница испоручује по требовању-захтеву за испоруку, сукцесивно, према потребама Наручиоца и то до истека врсте и количина добара на које је уговор закључен, односно издата наруџбеница а најдуже до истека истог, у складу са захтевима за испоруку Наручиоца у погледу врсте и количине добара.

Место испоруке – Франко магацин Наручиоца у Новом Саду, на адреси Футошки пут 46, 21137 Нови Сад.

**Напоменa:**

Понуђач мора да понуди сва добра наведена у спецификацији, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

**Напомена:**

**Конкурсна документација састављена је у складу са Законом о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 91/19 и 92/23), комплетну докуметацију, као и све остале информације о предметном поступку јавне набавке можете видети путем линка:**

[**https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/302742**](https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/302742)