

**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

**ЈАВНА НАБАВКА број: 72/24 - Канцеларијски намештај**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р. број** | **Назив и опис добара** | **Јединица мере** | **Количина** |
| 1. 11   1. | **СТО КАНЦЕЛАРИЈСКИ 120X80X75ЦМ**  - плоча стола израђена од универа д=36мм  - кантовано АБС траком дебљине 2мм  - дрвене ноге израђене од универа дебљине 36мм, траверза дебљине 18-36мм  - декор: K360 PW  \*\*\*розетна за каблове  **Уз понуду доставити атест SRPS EN 527-1, 527-2 или одговарајући којим се потврђују захтеване техничке карактеристике.** | комад | 10 |
| 2. | **СТО КАНЦЕЛАРИЈСКИ 140X80X75ЦМ**  - плоча стола израђена од универа д=36мм  - кантовано АБС траком дебљине 2мм  - дрвене ноге израђене од универа дебљине 36мм, траверза дебљине 18-36мм  - декор: K360 PW  \*\*\*розетна за каблове  **Уз понуду доставити атест SRPS EN 527-1, 527-2 или одговарајући којим се потврђују захтеване техничке карактеристике.** | комад | 16 |
| 1. 33   3. | **СТО РАДНИ 160X80X75ЦМ** - плоча стола израђена од универа д=36мм  - кантовано АБС траком дебљине 2мм  - дрвене ноге израђене од универа дебљине 36мм, траверза дебљине 18-36мм  - декор: K360 PW  \*\*\*розетна за каблове  **Уз понуду доставити атест SRPS EN 527-1, 527-2 или одговарајући којим се потврђују захтеване техничке карактеристике.** | комад | 1 |
| 1. 44   4. | **КАСЕТА ПОКРЕТНА 3ФИОКЕ 42X56X62ЦМ**  - плоча стола израђена од универа дебљине 36mm - кантовано АБС траком дебљине 2mm - дрвене ноге израђене од универа дебљине 36mm - траверза израђена од универа дебљине 18mm - метални пластифицирани дистанцери у боји (бела, сива, црна) - штелујуће стопице - декор: K360PW храст, U741 ST9 лава или одговарајући  **Уз понуду доставити атест SRPS EN 14073-1, 14073-2, 14073-3 или одговарајући** **којим се потврђују захтеване техничке карактеристике.** | комад | 27 |
| 5. | **ОРМАР АРХИВСКИ ПОЛУЗАТВОРЕНИ 90X45X205ЦМ**  ормар високи, затворени са пуним вратима  - четири мобилне полице предвиђене за регистратор  - корпус ормана израђен од универа д=18мм  - покривна плоча израђена од универа д=25-36мм  - штелујуће ногице  - бравица за закључавање  - декор: фронт K360PW храст (лава кант трака), корпус U741  ST9 | комад | 1 |
| 6. | **ОРМАР АРХИВСКИ ЗАТВОРЕНИ 90X45X205ЦМ**  ормар високи, затворени са пуним вратима  - четири мобилне полице предвиђене за регистратор  - корпус ормана израђен од универа д=18мм  - покривна плоча израђена од универа д=25-36мм  - штелујуће ногице  - бравица за закључавање  - декор: фронт K360PW храст (лава кант трака), корпус U741  ST9  **Уз понуду доставити атест SRPS EN 14073-1, 14073-2, 14073-3 или одговарајући којим се потврђују захтеване техничке карактеристике.** | комад | 21 |
| 7. | **ОРМАР АРХИВСКИ ЗАТВОРЕНИ 90X35X225ЦМ**  ормар високи, затворени са пуним вратима  - 5 до 6 мобилних полица размак 35цм  - корпус ормана израђен од универа д=18мм  - покривна плоча израђена од универа д=36мм  - штелујуће ногице  - бравица за закључавање  - декор: фронт K360PW храст (лава кант трака), корпус U741  ST9 | комад | 2 |
| 8. | **ОРМАР ЗАТВОРЕНИ НИСКИ 100X45X75ЦМ**  -ормар ниски, затворени са пуним вратима (троје врата)  -једна мобилна полица  -корпус ормана израден од универа д=18мм  -покривна плоца израдена од универа д=36мм  -кантовано абс траком 2мм  -штелујуће ногице,точкићи  -бравица за закључавање, металне ручице | комад | 2 |
| 1. 9   9. | **СТО КЛУБ 60X60X45ЦМ**  - плоча стола израђена од универа д=36мм  - кантовано АБС траком дебљине 2мм  - дрвене ноге израђене од универа д=36мм  - траверза израђена од универа дебљине д=18мм  - декор: K360 PW - 3 ком  -декор: црно - 1 ком | комад | 4 |
| 10. | **СТОЛИЦА КОНФЕРЕНЦИЈСКА**  Конференцијска столица хромиране конструкције, база je у облику санким метални цевасти профили.  Седиште и наслон су израђени из једног дела, тапацирани квалитетним штофом (минималне масе по јединици површине 300 г/м2, отпоран на трење и хабање са минимално 190.000 циклуса). Седиште и наслон су проштепани хоризонталним поделама (штеповима), са ерго улошком у седишту и наслону.  Столица не поседује руконаслоне. Са доње стране конструкције су заштитне стопице због заштите пода од оштећења.  Минимална носивост 120 кг.  Минималне димензије:  -висина седишта 47цм  -дубина седишта 43цм  -ширина седишта 51цм  -висина наслона 45цм  -ширина наслона 48цм  **Уз понуду доставити атест SRPS EN 16139 или одговарајући којим се потврђују техничке карактеристике и носивост.**  **Уз понуду доставити Извештај о испитивању за материјал којим се потврђује захтевана отпорност према хабању (у складу са методом испитивања SRPS EN ISO 12947-2) и маса по јединици површине (у складу са методом испитивања ISO 3801:1977).** | комад | 2 |
| 11. | **СТОЛИЦА РАДНА**  Радна столица поседује мрежасти леђни наслон развучен преко пвц рама као и наслон за главу. На леђном наслону радне столице је лумбарни подупирач подесив по висини. Седиште радне столице и наслон за главу су обложени сунђером и тапацирани квалитетним штофом (минималне масе по јединици површине 300 г/м2, отпоран на трење и хабање са минимално 190.000 циклуса). Руконаслони су подесиви по висини са горњом површином минималне дужине 24цм и минималне ширине 7цм. Радна столица испод седишта поседује синхро механизам са 2 ручице за подешавања (подешавање висине целе столице, подешавање угла седења (синхроно подешавање са могућношћу блокаде у неколико положаја) и точкић којим се регулише отпор за леђа према тежини корисника Радна столица поседује пвц пирамидалну основу минималног пречника 70цм са пвц точкићима фи 65мм као и метални гасни амортизер са ПВЦ украсном маском. Минимална носивост 130 кг.  Минималне димензије:  -висина седишта минимално 46-56цм  -дубина седишта 47цм  -ширина седишта 49цм  -ширина између руконаслона 52цм  -висина горње ивице наслона 59цм (без наслона за главу)  **Уз понуду доставити атест SRPS EN 1335-1, 1335-2 или одговарајући којим се потврђују техничке карактеристике и носивост.  Уз понуду доставити Извештај о испитивању за материјал којим се потврђује захтевана отпорност према хабању (у складу са методом испитивања SRPS EN ISO 12947-2) и маса по јединици површине (у складу са методом испитивања ISO 3801:1977).** | комад | 72 |
| 12. | **ЧИВИЛУК**  Чивилук је израђен од металне конструкције у облику челичних цеви, из једног је дела. Поседује четири дупле куке за качење, затворене пвц чеповима као и држач за кишобране и посуду за сакупљање вишка воде. Основа чивилука је у виду челичне стопе (округле или правоугаоне). Површинска обрада је пластификација у црној или сивој боји.  Минималне димензије:  - висина 180 цм - ширина 53 цм  **Уз понуду доставити атест SRPS EN 14073-1, 14073-2, 14073-3 или одговарајући којим се потврђују техничке карактеристике.** | комад | 2 |

Добра која се испоручују морају бити искључиво израђена у складу са Техничком спецификацијом Наручица, нова и некоришћена.

Наручилац ће приликом испоруке и монтаже предметних добара извршити квалитативни и квантитативни пријем добара, и то вршиће се провера:

* да ли су испоручена добра нова и некоришћена,
* да ли су неоштећена,
* да ли добра и сви њихови делови исправно функционишу,
* да ли све карактеристике испоручених добара одговарају захтеваним карактеристикама (наведеним у Техничкој спецификацији),
* да ли је уз добра испоручена и сва пратећа опрема и слично, као и пратећа техничка документација и гарантни лист (такође, мора да провери и да ли се услови гаранције слажу са условима које је Наручилац захтевао у конкурсној документацији),
* да ли се бројно стање испоручених добара слаже са бројним стањем исказаним на отпремници и осталим пратећим документима, као и да ли се бројно стање испоручених добара слаже са поруџбином,
* да ли су монтирана на одговарајући начин.

**РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА**

Рок испоруке не може бити дужи од **30** од дана пријема писаног захтева за испоруку, на основу сваког закљученог појединачног уговора или издате наруџбенице. Испорука добара вршиће се сукцесивно, на основу стварних потреба Наручиоца.

Место испоруке: ФЦО ЈГСП Нови Сад, Футошки пут 46, Нови Сад.

**Напомена:**

Понуђач мора да понуди сва добра наведена у спецификацији. У супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

**Напомена:**

**Конкурсна документација састављена је у складу са Законом о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 91/19), комплетну докуметацију, као и све остале информације о предметном поступку јавне набавке можете видети путем линка:**

[**https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/246354**](https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/246354)