**ЈАВНА НАБАВКА број: 04/21**

**ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Партија 1 - НАПЛАЦИ** | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  | | |
| **Ред. бр.1** | |  | |  | |  | |  | | |
| |  |  | | --- | --- | | Димензија наплатка | **22.5 x 7.50** | | Оффсет наплатка | 144 – 152 мм | | Отвори за вијке | 10 отвора цилиндричног облика и номиналног пречника  Ø 26 мм (М22), на подеоном пречнику Ø 335 мм | | Централни отвор на наплатку | За средишње центрирање точкова,  пречник Ø 281 – 281,3 мм | | Вентил | Уз наплатак је обавезна испорука вентила са заштитном капицом. Конструкција наплатка у делу за прихват вентила и конструкција вентила: спољна монтажа вентила – намена наплатка за точкове са диск кочницама, вентил V3-22-1 према ETRTO. | | Дебљина прихватног диска | Минимум 12 мм | | Максимална сопствена маса наплатка | 37 кг | | Називна носивост наплатка | ≥ 3.200 кг | | Боја наплатка | Металик сива | | Потребан број комада | **112** |   **Ред. бр.2**   |  |  | | --- | --- | | Димензија наплатка | **22.5 x 8.25** | | Оффсет | 149 – 155 мм | | Отвори за вијке | 10 отвора цилиндричног облика и номиналног пречника  Ø 26 мм (М22), на подеоном пречнику Ø 335 мм | | Централни отвор на наплатку | За средишње центрирање точкова,  пречник Ø 281 – 281,3 мм | | Вентил | Уз наплатак је обавезна испорука вентила са заштитном капицом. Конструкција наплатка у делу за прихват вентила и конструкција вентила: спољна монтажа вентила – намена наплатка за точкове са диск кочницама, вентил V3-22-1 према ETRTO. | | Дебљина прихватног диска | Минимум 12 мм | | Максимална сопствена маса наплатка | 38 кг | | Називна носивост наплатка | ≥ 3.600 кг | | Боја наплатка | Металик сива | | Потребан број комада | **4** |   **Напомена:**  Количине добара у техничкој спецификацији су оквирне и служе за израчунавање укупне цене, која служи за упоређивање приспелих понуда. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Партија 2 - НАВРТКЕ** | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  | | |
| **Ред. бр.1** | |  | |  | |  | |  | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Назив ставке | Идентификација захтеваних ставки | | | Количина (комада) | | 1 | Навртка точка | VOLVO 21303956 | febi 24626  NEUMAYER TEKFOR GmbH | OK33,  класа 10, M22x1,5 | 550 | | | | | | | | | | | | |

* Наведена номенклатура представља идентификацију ставки и дефинисање квалитативног нивоа из прве-фабричке уградње, а која треба да испуњавају понуђена добра у овој јавној набавци. Наручилац је поступио по одредбама члана 100. став 2. ЗЈН, и поред напред наведених добара прихватиће и друга одговарајућа добра.
* Уколико се понуде добра одговарајућег квалитета, потребно је доставити потврду од било ког машинског института, из земље или иностранства, са закључком да су понуђени производи квалитативно и димензионо одговарајућа замена за тражене производе у овој јавној набавци. Захтевана потврда може бити издата на српском, енглеском или немачком језику.

Нарочито се напомиње да, поред оцене о механичкој чврстоћи и геометријској саобразности, у потврди траба да се наведе оцена да понуђена добра поседују еквивалентну антикорозивну заштиту.

**Напомена:**

**Конкурсна документација састављена је у складу са Законом о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 91/19) и комплет докуметацију, као и све остале информације о предметном поступку јавне набавке можете видети путем линка:**

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/14826